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INSTALACION
BOX DE DUCHA CURVO - RECTO
1. COLOCACION: Normalmente el receptáculo se amura en los dos laterales 1 cm. dentro de las paredes perimetrales y debe ser nivelado correctamente. Esto último es importante dado que una mala nivelación hará que las ruedas del box no se desplacen correctamente.
2. SOPAPA: Antes de amurar el receptáculo no olvidar de instalar la sopapa desagote.
3. ARMADO DE PERFILES: Conectar y fijar los barrales largos a los perfiles mas cortos que son el perfil superior e inferior y fijarlos con los tornillos suministrados. En el caso de que el box sea cuadrado en la unión de los perfiles superior e inferior colocar la puntera de terminación.
4. AMURADO: Una vez armados los barrales y perfiles, amurelos a la pared utilizando las perforaciones hechas en lo barrales y utilizando los tarugos y tornillos suministrados. Es importante que cuando haga el amurado coloque silicona transparente donde se unen los barrales con la pared y el perfil inferior al receptáculo, para que no se produzcan filtración de agua en el momento de usar el box.
5. COLOCACION VIDRIOS: Colocar los vidrios que son fijos dentro de los rieles de fijación de los barrales y colocar los burletes siliconados suministrados y en cada perfil superior e inferior encontrara agujeros para fijar las grampas de fijación del vidrio.
6. Cuando tenga colocado los barrales y perfiles perfectamente amurados, coloque las ruedas de desplazamiento en los rieles del perfil superior e inferior y cuelgue los vidrios móviles de los agujeros que poseen y coloque en cada uno los tornillos de fijación y su terminación. Es aconsejable primero instalar y fijar los vidrios primero por las ruedas de la parte superior y luego las inferiores.
7. Una vez colocados los vidrios coloque los burletes en el vidrio fijo y en el móvil para impedir la filtración de agua en el box. Luego quedan colocar los burletes magnéticos que se colocan en los dos vidrios móviles donde hacen contacto entre si.
8. Colocar las manijas de apertura de las puertas.
9. Se deben colocar los topes de silicona que se suministran para el tope de las puertas, para esto utilice los agujeros que se encuentran en el perfil superior e inferior.
IMPORTANTE: Hay que tener en cuenta que si la plomada de la pared donde se fijara el box no es pareja, puede ocasionar que el desplazamiento de las puertas móviles y el cierre no sea el indicado. En tal caso las ruedas  de desplazamiento son excéntricas y esto le permitirá corregir algunos milímetros la desviación que posean en la pared. Para regular esto deben sacar la terminación plástica de las ruedas sujetar con una pinza la parte plástica de la rueda y con un destornillador girar el tornillo central de la rueda hasta llegar a la nivelación necesaria.
SERVICIO TECNICO Y REPUESTOS

Mendoza 2952 – Villa Zagala - C.P. B165FGH - Prov. Bs.As.

T.E: 4724-2029 - Fax: 4724-2135

Lunes a Viernes de 9.00 a 12:30 y 13:00 a 16.00 hs.
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GARANTIA
Este producto esta garantizado contra todo defecto de fabricación de la siguiente forma;

· Garantía:
6 (Seis) Meses
Esta garantía no cubre desperfectos que puedan ocasionarse por uso indebido, maltrato en obra, colocación deficiente, conexiones hidráulicas incorrectas y/o deficientes, golpes o caídas o cualquier otro motivo no imputable a la fabricación.

A los efectos de asegurar la cobertura de esta garantía, sírvase enviar el cupón adjunto y una copia de la factura de compra a Mendoza 2952 Villa Zagala C.P. B1651FGH, Prov. de Buenos Aires. 
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