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FRENTE DE BAÑERA
INSTALACION – RECOMENDACIONES
1. Presentar la bañera calculando la altura del frente colocado por debajo del borde de la misma, luego marcar en las paredes la zona para amurar los bordes y marcar al mismo tiempo los agujeros para amurar los perfiles.
2. Retirar todo y colocar la bañera según el manual de instrucciones.
3. Una vez colocada la bañera, atornillar los dos perfiles de acrílico a la pared con tornillo y tarugo (aproximado de 6 mm.).

4. Colocar el frente empezando por debajo del borde de la bañera y luego empujarlo de abajo hasta que haga tope en los perfiles y a su vez entre el borde de la bañera y el piso de cerámica.

5. Sellar el borde inferior y superior con silicona o pastina.

6. En el caso que el frente sea el modelo curvo seguir los mismos pasos.
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