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INSTALACION

MAMPARA RECTA DE CUATRO HOJAS
1- ARMADO DE PERFILES: Unir los perfiles largos a los barrales cortos, haciendo coincidir las perforaciones de los barrales con las de los perfiles  y utilizando los tornillos suministrados.

2- AMURADO: Amurar a la pared los barrales postizos por su pestaña, utilizando los tarugos plásticos y tornillos suministrados. Dentro de estos barrales postizos ira encajonado el marco armado en el punto anterior (ver armado de perfiles). Una ves colocado el marco dentro de los barrales postizos, estos se inmovilizan uniéndolos entre si con un tornillo auto perforante colocado a cada extremo, suministrados en el Kit. de armado, de esta forma se evita cualquier tipo de desplazamiento del marco ya empotrado a la pared.

3- COLOCACION DE VIDRIOS: Colocar los paños fijos dentro de los rieles de fijación, existentes en los perfiles superior e inferior, donde encontrara pequeñas perforaciones para atornillar las grampas de fijación de los paneles fijos y dejarlos de este modo carentes de movimiento. Luego de lo mencionado, coloque las ruedas de desplazamiento en los perfiles superior e inferior, en los rieles  de los mismos y cuelgue los paneles de vidrio móvil, por los orificios que poseen los mismos para tal fin y coloque a cada uno los tornillos de fijación y su tapa de terminación. Se aconseja fijar en primer lugar los vidrios a las ruedas del perfil superior y posteriormente el inferior. Estas rueditas poseen un sistema de regulación de leva excéntrica las que regulan la altura del panel de vidrio móvil, esto es para regular la luz de cierre entre los paños de mención. 
4- REGULACION DE PAÑOS MOVILES: Como ya mencionamos en el punto anterior, la sujeción de las ruedas de desplazamiento al paño de vidrio es excéntrica, lo que le permitirá corregir algunos milímetros la nivelación  de los mismos para que cierren parejos y no quede luz entre ellos al encontrarse cerrados. Para realizar esta operación, se deben quitar las terminaciones plásticas de los soportes de las ruedas, sujetar con una pinza la parte plástica, y con un destornillador girar el tornillo central de la rueda hasta llegar a la nivelación necesaria, terminada la regulación, volver  a colocar las tapas plásticas.
5- COLOCACION DE BURLETES: Una vez colocados los vidrios, coloque los burletes provistos con este producto, en los paños fijos y en los móviles, para así poder impedir todo tipo de filtración de agua hacia el exterior, luego colocar los burletes magnéticos en los paños móviles. 

6- COLOCACION DE MANIJAS: Las manijas  de apertura van colocadas en los orificios que poseen los  paños móviles  para tal fin.

7- COLOCACION DE TOPES DE CILICONA: Por ultimo se deben colocar los topes de silicota, para que las manijas no golpeen contra los paños fijos al momento de la apertura.   
8- MEDIDAS Y TOLERANCIAS: Como el barral postizo posee una pestaña de 4 centímetros, donde queda encajonado el marco, esto es para que este barral absorba alguna diferencia de escuadra que posea la pared, y en su defecto también sirve para prolongar hasta 4 centímetros  el largo de los perfiles, también cortando estos se puede acortar el marco hasta 6 centímetros. 

EJEMPLO: a- Si la mampara viene nomenclada como de 1,50 metros, se la puede acortar  hasta 1,44 metros y alargar  hasta 1,54 metros.

b- Si la mampara viene nomenclada como de 1,60 metros, se la puede acortar  hasta 1,54 metros y alargar  hasta 1,64 metros.

c- Si la mampara viene nomenclada como de 1,70 metros, se la puede acortar  hasta 1,64 metros y alargar  hasta 1,74 metros.

d- Si la mampara viene nomenclada como de 1,80 metros, se la puede acortar  hasta 1,74 metros y alargar  hasta 1,84 metros.

9- SELLADO: Sellar con silicona el perfil inferior que trabaja apoyada en la bañera para evitar filtraciones hacia el exterior.

NOTA: 

Acotar significa cortar con una sierra los perfiles inferiores y superiores a la medida necesaria y dejando los vidrios mas superpuestos.

Prolongar significa dejando una separación entre un perfil y el otro de los dos laterales que van colocados uno dentro del otro.

SERVICIO TECNICO Y REPUESTOS

Mendoza 2952 – Villa Zagala - C.P. B165FGH - Prov. Bs.As.

T.E: 4724-2029 - Fax: 4724-2135

Lunes a Viernes de 9.00 a 12:30 y 13:00 a 16.00 hs.

GARANTIA
Este producto esta garantizado contra todo defecto de fabricación de la siguiente forma;

· Garantía:
6 (Seis) Meses
Esta garantía no cubre desperfectos que puedan ocasionarse por uso indebido, maltrato en obra, colocación deficiente, conexiones hidráulicas incorrectas y/o deficientes, golpes o caídas o cualquier otro motivo no imputable a la fabricación.

A los efectos de asegurar la cobertura de esta garantía, sírvase enviar el cupón adjunto y una copia de la factura de compra a Mendoza 2952 Villa Zagala C.P. B1651FGH, Prov. de Buenos Aires. 
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