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INSTALACION
MEDIA MAMPARA MOVIL
1. Presentar el perfil en la pared, verificar que este perfectamente vertical con una plomada, luego marcar y agujerear con mecha widia de 6 mm.
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2. Una vez hechos los agujeros coloque en la parte de atrás del perfil un poco de silicona y amure el perfil a la pared con los tornillos largos y tarugos provistos.
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3. Una vez colocado el perfil en la pared, alinear la mampara con la bañera, luego agujerear el perfil de la mampara del lado interior con una mecha, no traspasar el perfil al lado exterior, luego fije el perfil de la mampara con los tornillos cortos provistos. 
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4. Una vez colocada la mampara coloque sellador de silicona en el borde inferior del perfil de la mampara. 
IMPORTANTE: Recuerde que la Media Mampara Móvil no es completamente impermeable, generalmente suelen perder algunas gotas de agua por el perfil pivotante.
SERVICIO TECNICO Y REPUESTOS

Mendoza 2952 – Villa Zagala - C.P. B165FGH - Prov. Bs.As.

T.E: 4724-2029 - Fax: 4724-2135

Lunes a Viernes de 9.00 a 12:30 y 13:00 a 16.00 hs.

GARANTIA
Este producto esta garantizado contra todo defecto de fabricación de la siguiente forma;

· Garantía:
6 (Seis) Meses
Esta garantía no cubre desperfectos que puedan ocasionarse por uso indebido, maltrato en obra, colocación deficiente, conexiones hidráulicas incorrectas y/o deficientes, golpes o caídas o cualquier otro motivo no imputable a la fabricación.

A los efectos de asegurar la cobertura de esta garantía, sírvase enviar el cupón adjunto y una copia de la factura de compra a Mendoza 2952 Villa Zagala C.P. B1651FGH, Prov. de Buenos Aires. 
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