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INSTALACION – RECOMENDACIONES
PANEL DE DUCHA
Colocar flexibles aproximadamente de 50 cm. de largo para suministro de agua fría y caliente. Se recomienda cañerías y flexibles de 1/2 pulgadas con una presión aproximada de 1,5 Kg.
    [image: image2.png]Nivelar los ganchos de anclaje a la misma altura
de acuerdo ala altura que desee el panel
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Colocar 105 ganchos de anclaje con los o
tarugos y torillos suministrados en la caja

Conectar detras del panel los
flexibles de agua friay caliente

Una vez instalados 1os ganchos y conectados los fiexibles
de agua friay caliente cuelgue el panel de la barra de
artiba que posee el panel en la seccion trasera



      
SERVICIO TECNICO Y REPUESTOS

Mendoza 2952 – Villa Zagala - C.P. B165FGH - Prov. Bs.As.

T.E: 4724-2029 - Fax: 4724-2135

Lunes a Viernes de 9.00 a 12:30 y 13:00 a 16.00 hs.

GARANTIA
Este producto esta garantizado contra todo defecto de fabricación de la siguiente forma;

· Garantía:
6 (Seis) Meses
Esta garantía no cubre desperfectos que puedan ocasionarse por uso indebido, maltrato en obra, colocación deficiente, conexiones hidráulicas incorrectas y/o deficientes, golpes o caídas o cualquier otro motivo no imputable a la fabricación.

A los efectos de asegurar la cobertura de esta garantía, sírvase enviar el cupón adjunto y una copia de la factura de compra a Mendoza 2952 Villa Zagala C.P. B1651FGH, Prov. de Buenos Aires. 
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