MANUAL DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO
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DUCHA ESCOCESA COLUMNA RECTA CORTA
INSTALACION – RECOMENDACIONES
DUCHA ESCOCESA COLUMNA RECTA CORTA
1. Colocar flexibles aproximadamente de 50 cm. de largo para suministro de agua fría y caliente. Se recomienda cañerías y flexibles de ¾ pulgadas con una presión aproximada de 1,5 Kg. (Si no cuenta con bomba presurizadora).

En caso de contar con la bomba presurizadota enchufar a un toma de tres patas. No anular nunca el cable a tierra. Coloque un disyuntor de 10 amperes aproximadamente. 

Para mas información lea atentamente el manual de la bomba.
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2. Amurar las colizas de madera suministradas con la columna a la pared con tarugos y tornillos de 8 mm. Colocar la columna y nivelar por sus bordes, agujerear y atornillar los tornillos (parker) con tapa de tornillos plásticos (blancos).
Sellar los bordes con los perfiles de aluminio y de ser necesario sellador de siliconas.
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SERVICIO TECNICO Y REPUESTOS

Mendoza 2952 – Villa Zagala - C.P. B165FGH - Prov. Bs.As.

T.E: 4724-2029 - Fax: 4724-2135

Lunes a Viernes de 9.00 a 12:30 y 13:00 a 16.00 hs.
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GARANTIA
Este producto esta garantizado contra todo defecto de fabricación de la siguiente forma;

· Garantía del casco Acrílico:


5 años

· Garantía motor, cañerías y accesorios:

2 años

Esta garantía no cubre desperfectos que puedan ocasionarse por uso indebido, maltrato en obra, colocación deficiente, conexiones eléctricas y/o hidráulicas incorrectas y/o deficientes, baja tensión, golpes o caídas o cualquier otro motivo no imputable a la fabricación.

A los efectos de asegurar la cobertura de esta garantía, sírvase enviar el cupón adjunto a una copia de la factura de compra a Coronel Mon 3828 Gral. San Martín C.P. 1650, Prov. De Buenos Aires. 
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