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INSTRUCTIVO PARA MOTOR UNIVERSAL
Antes de ser instalado el equipo, pueden darse dos casos:

· Caso 1: Que la succión este frente a usted, en ese caso solo instale el motor como lo indica el manual sin el accesorio para invertir el motor.

· Caso 2: Que la succión este del lado opuesto al que usted esta mirando, en ese caso deberá conectar el extremo de la succión del equipo (rosca hembra) con el extremo del accesorio para invertir el motor (rosca macho). Luego instale el motor normalmente como lo indica el manual.
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IMPORTANTE:
En cualquiera de los casos ajuste únicamente las uniones dobles solamente con las manos y no utilice ningún pegamento, porque el sellado es por medio de O’Ring únicamente.[image: image3.png]




